**Kérem odafigyelni arra, hogy a sávszélesség megírása a változási vázrajzon ne legyen fedésben.**

**A mérési vázlaton minden megírt pontot nullkörözni kell. Nem először hívom fel a figyelmet erre, a jövőben leadott munkáknál már meg is fogom követelni.**

**A mérési vázlat digitális állományát az adatszolgáltatott szomszédos állományból kell készíteni, a nyomtatott mérésinek egyeznie kell a digitális állománnyal. (köv.munkáknál!)**

**Fekvéshatárt, községhatárt érintő földrészleteknél a határ jelkulcsot kérem a vázlatokon feltüntetni, valamint a kapcsolt árkok és utak kapcsoló jeleit, a szomszédos adatszolgáltatott állományokban benne van. (köv.munkáknál!)**

**A műszer gyári száma továbbra is hibás a műszaki leírásban. (köv.munkáknál!)**

**A kerekítések matematikailag legyenek, ne a páros szám felé**

Mérési jegyzőkönyvet, GNSS igazolást, számla másolatokat, területszámítási jegyzőkönyvet nem kötelező kinyomtatni, elég digitálisan leadni

**59/15/2019, Pettend 018/2**

* koordináta jegyzékből hiányzik a szolgalomi joggal érintett terület határpontjai közül a 177, 445 számú adatszolgáltatott pontok, kérem pótolni

**59/11/2019, Gyöngyösmellék 08, 016, 021, 025/5, 025/7, 025/9**

területkimutatásban:

* 021 hrsz-nál a 6. és 12. oszlop nincs kitöltve
* a 16. oszlopban vezetékenként legyen megírva a db szám, összesítés hibás, nem lehet 1
* 17 oszlopban annyiszor a hossz, ahány vezeték van, összesített vezeték hossz hibás

**59/4/2019, Kistamási 014/10**

területkimutatásban:

* a 16. oszlopban vezetékenként legyen megírva a db szám, 1-1
* 17 oszlopban annyiszor a hossz, ahány vezeték van, összesített vezeték hossz hibás

**59/3/2019, Kistamási 014/6**

területkimutatásban:

* a 16. oszlopban vezetékenként legyen megírva a db szám, 1-1
* 17 oszlopban annyiszor a hossz, ahány vezeték van, összesített vezeték hossz hibás

**59/2/2019, Kistamási 018/16**

területkimutatásban:

* a 16. oszlopban vezetékenként legyen megírva a db szám, 1-1
* 17 oszlopban annyiszor a hossz, ahány vezeték van, összesített vezeték hossz hibás

koordináta jegyzék:

* hiányzik a szolgalomi joggal érintett terület határpontjai közül a 138 számú adatszolgáltatott pont, kérem pótolni

**59/7/2019, Kistamási 018/1**

Ha jól látom a műszerváltás történt, az adatokat javítottam

**59/6/2019, Kistamási 028/4, /18, /20**

Műszerváltás, az adatokat kérem javítani a műszaki leírásban és a jegyzőkönyv előlapján

Minden munkarészen az utolsó 2 felsorolt vezeték ugyan az, rajzon is, kérem felülvizsgálni, szükség esetén javítani.

A megnevezésben a hrsz.-okat kérem növekvő sorrendbe tenni

változási vázlat:

* rajzi részen a „tervezett HHE-Kistamási- D1 közös CH vezeték” megírása hibás, duplán szerepel benne a „CH”
* a sáv szélességek megírását kérem úgy elhelyezni, hogy ne legyenek fedésben
* a „tervezett HHE-Kistamási- D3 CH vezeték” szélessége nem lett megírva
* további szélességeket kérek megírni a scan-elt rajz alapján, vagy egyezkedni a megrendelővel, hogy újra kéne az egészet szerkeszteni átlagszélesség alapján (ez olyan, mint az ökörhugyozás [bocsánat a kifejezésért])

területkimutatás: scan-eltem

**59/5/2019, Kistamási 028/6, 029**

Minden munkarészen az utolsó 2 felsorolt vezeték ugyan az, rajzon is, kérem felülvizsgálni, szükség esetén javítani.

Amennyiben a változási vázlat javításra kerül, akkor a rajzi részen a kizászlózott vezeték neveket kérem a D-i üres területre helyezni, a 15,48m-es méretet kérem elmozgatni, hogy ne legyen fedésben

Műszerváltás, az adatokat kérem javítani a műszaki leírásban és a jegyzőkönyv előlapján

területkimutatásban:

* a 16. oszlopban vezetékenként legyen megírva a db szám, 1-1
* 17 oszlopban annyiszor a hossz, ahány vezeték van, összesített vezeték hossz hibás
* 3. és 4. vezeték ugyan az!?